**SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA**

**ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE POGOJEV VARNOSTI IN KAKOVOSTI IZDELKOV**

1. Ponudnik mora zagotoviti, da so vsi izdelki, ki prihajajo v stik z živili označeni skladno z veljavnimi predpisi, uredbami in zakonodajo. To velja tudi v primeru, da je ponudnik posrednik med proizvajalcem in kupcem.

2. Ponudniki, ki so hkrati proizvajalci izdelkov ali ponudniki, ki so posredniki med proizvajalcem in kupcem morajo imeti vzpostavljen in dokumentiran sistem dobre proizvodne prakse, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 2023/2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, kar dokazujejo s priloženo izjavo.

3. Ponudnik mora ponuditi 100 % razpisane vrste in količine blaga.

4. Vsi navedeni artikli, morajo biti iz materialov, ki so primerni za stik z živili, kar dokazujejo s priloženo izjavo.

5. Vsi artikli morajo biti primerni za pomivanje v pomivalnih strojih (tračnih, košarnih) pri temperaturah do 85 0C.

6. Ponudnik mora v roku 7 dni od poziva naročnika dostaviti vzorce oz. druga dokazila (npr. izjave, tehnične liste…) za tiste artikle, ki jih naročnik zahteva z namenom preverjanja ustreznosti ponujenega blaga. V kolikor ponudnik le tega ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka.

7. Natančnejši opis zahtevanih artiklov je razviden v spodnjem obrazcu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 1 |  |  | CEDILO - iz nerjavečega materiala- inox 18/10, - robustnejša izvedba- s finim mrežastim sitom, - z dvema kavljema na cedilki (za lažje delo)- ročaj z obešalko- premer cedila 14-16 cm, - skupna dolžina cedila do 40 cm | 5 |  |  |
| 2 |  |  | CEDILO - iz nerjavečega materiala- inox 18/10, - robustnejša izvedba,- s finim mrežastim sitom, - z dvema kavljema na cedilki (za lažje delo)- ročaj z obešalko- premer cedila 19-20 cm, - skupna dolžina cedila do 40 cm | 5 |  |  |
| 3 |  |  | CEDILO - iz nerjavečega materiala- inox 18/10, - robustnejša izvedba,- s finim mrežastim sitom, - z dvema kavljema na cedilki (za lažje delo)- ročaj z obešalko- premer cedila 24-25 cm, - skupna dolžina cedila do 40 cm | 5 |  |  |
| 4 |  |  | CEDILO- iz umetne mase (trša plastika)- bele barve- z gosto mrežico- z dvema kavljema na cedilki (za lažje delo)- ročaj z obešalko- premer cedila 15-17 cm | 5 |  |  |
| 5 |  |  | CEDILO KONUSNO- iz nerjavečega materiala- inox 18/10, - robustnejša izvedba,- z mrežastim sitom, - z dvema kavljema na cedilki (za lažje delo)- ročaj z obešalko- premer cedila 18-20 cm,- višina cedila 18 – 20 cm - dolžina ročaja do 18- 20 cm | 4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 6 |  |  | CEDILO KONUSNO- iz nerjavečega materiala- inox 18/10, - robustnejša izvedba,- z mrežastim sitom, - z dvema kavljema na cedilki (za lažje delo)- ročaj z obešalko- premer cedila 14-15 cm,- višina cedila 16 – 18 cm - dolžina ročaja do 16- 18 cm | 4 |  |  |
| 7 |  |  | ČOPIČ* - ploščat
* - za uporabo v slaščičarni
* - umetne ščetine
* - dobro »zatesnjeni del« ki objema ščetine, da le te ne izpadajo ob uporabi
* - širina ščetin 4 – 4,5 cm
* - dolžina ščetin 4,5 -5,5 cm
* - debelina sloja ščetin 1 -2 cm
* - dolžina čopiča: 19 - 24 cm
 | 10 |  |  |
| 8 |  |  | ČOPIČ- ploščat- za uporabo v slaščičarni- umetne ščetine - dobro »zatesnjeni del« ki objema ščetine, da le te ne izpadajo ob uporabi- širina ščetin 5 – 5,5 cm - dolžina ščetin 4,5 -5,5 cm- debelina sloja ščetin 1 -2 cm- dolžina čopiča: 19 - 24 cm | 10 |  |  |
| 9 |  |  | GN POSODA, 1/1, - globine 100 mm,- iz nerjavečega jekla 18/10, - debeline min. 0,7 mm, - izdelan po tehnologiji globokega vleka, - brez ročajev, brez izreza | 9 |  |  |
| 10 |  |  | GN POSODA, 1/2, - globine 65 mm,- iz nerjavečega jekla 18/10, - debeline min. 0,7 mm, - izdelan po tehnologiji globokega vleka, - brez ročajev, brez izreza | 9 |  |  |
| 11 |  |  | GN POSODA, 1/2, - globine 100 mm,- iz nerjavečega jekla 18/10, - debeline min. 0,7 mm, - izdelan po tehnologiji globokega vleka, - brez ročajev, brez izreza | 9 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 12 |  |  | GN POSODA, 1/2, - globine 200 mm,- iz nerjavečega jekla 18/10, - debeline min. 0,7 mm, - izdelan po tehnologiji globokega vleka, - brez ročajev, brez izreza | 25 |  |  |
| 13 |  |  | GN POSODA, 1/3, - globine 100 mm,- iz nerjavečega jekla 18/10, - debeline min. 0,7 mm, - izdelan po tehnologiji globokega vleka, - brez ročajev, brez izreza | 25 |  |  |
| 14 |  |  | GN POSODA, 1/4, - globine 100 mm,- iz nerjavečega jekla 18/10, - debeline min. 0,7 mm, - izdelan po tehnologiji globokega vleka, - brez ročajev, brez izreza | 25 |  |  |
| 15 |  |  | JEDILNI PRIBOR – NOŽ- nerjaveče jeklo 18/10- površina- gladka, polirana- brez dodatnih okraskov- celotna dolžina: 20 -22 cm- dolžina rezila: 9 – 10 cm- širina rezila (najširši del): 17 -19 mm- debelina ročaja: 3,5 – 4,5 mm- teža: 70 – 75 g | 500 |  |  |
| 16 |  |  | JEDILNI PRIBOR – VILICA- nerjaveče jeklo 18/10- površina- gladka, polirana, brez okraskov- celotna dolžina: 18 -20 cm- dolžina ročaja: 12 – 14 cm- dolžina glave vilic: 6,5 – 7,5 cm- širina (merjeno pri vilicah): 2,5 -3 cm- debelina vilice: 2 – 3 mm- teža vilice: 32 -35 g | 500 |  |  |
| 17 |  |  | JEDILNI PRIBOR – ŽLICA- nerjaveče jeklo 18/10- površina- gladka, polirana- brez dodatnih okraskov- celotna dolžina: 18,5 -20,5 cm- dolžina ročaja: 12 – 14 cm- dolžina glave žlice: 6,5 – 7,5 cm- širina žlice (merjeno zgoraj): 3,5-4,5 cm- teža žlice: 42 -46 g | 500 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 18 |  |  | KROŽNIK ZA GLAVNO JED-iz porcelana, -bele barve, - plitvi, gladek, brez emblema- premera 255-260 mm, - višina 22-25 mm, - teža 750-930g | 500 |  |  |
| 19 |  |  | KROŽNIK DESERTNI, - iz porcelana, - bele barve, - plitvi, gladek, brez emblema,- z obrobo- premera 190-200 mm, - teža krožnika 360-460 g | 500 |  |  |
| 20 |  |  | KROŽNIK DESERTNI- iz nerjavečega jekla 18/10- plitvi, gladko poliran- brez zavihkov- premer 13-14 cmEnakovredno EKI Kranj | 600 |  |  |
| 21 |  |  | KARTICA SLAŠČIČARSKA, - plastična, trši material, polipropilen, -širina 9-10cm, - dolžina 14-15 cm, - debelina 1-1,5 mm, - gladka, na eni strani ravna, na drugi strani polkrožna | 10 |  |  |
| 22 |  |  | KOTLIČEK ZA NAPITKE S PIPICO - volumna 7 litrov- posoda in snemljiv pokrov izdelana iz nerjavečega jekla 18/10- dvojnostenska izvedba- v sredini izolacija debeline 30 mm- izdelano po tehnologiji globokega vleka (brez varov)- spodaj podstavek izdelan iz PE plastike- pokrov s silikonskim tesnilom na katerem je čep za odzračitev- pipica za iztekanje tekočin s silikonskim tesnilom- dimenzije 147x426x400 mm- teža 5,5 kg- npr. enakovredno Rieber tip THG-7 L | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 23 |  |  | METLICA ZA STEPANJE - skupne dolžine do 30 cm, - iz nerjavečega jekla 18/10, -z ojačanim robom, - ročaj iz nerjavečega materiala z možnostjo obešanja, - iz 8-10 žic, debeline najmanj 3 mm. | 12 |  |  |
| 24 |  |  | METLICA ZA STEPANJE - skupne dolžine do 35 cm, - iz nerjavečega jekla 18/10, -z ojačanim robom, - ročaj iz nerjavečega materiala z možnostjo obešanja, - iz 8-10 žic, debeline najmanj 3 mm. | 12 |  |  |
| 25 |  |  | MERILNI VRČ - iz polipropilena, z dobro vidno s skalo ki se ne spere (po 10 ml), - volumna 2 litra, - trdnejše izvedbe, - z močnim ročajem, - z izlivom, -možnost pranja v pomivalnem stroju. | 7 |  |  |
| 26 |  |  | NOŽ VEČNAMENSKI KUHINJSKI, - kvalitetno nerjaveče rezilo 18/10, -ergonomski in nedrseč ročaj, - dolžina rezila 8 cm | 50 |  |  |
| 27 |  |  | NOŽ VRTLJIVI, -nož iz nerjavečega jekla, - plastičen ročaj, - ročaj na eni strani raven, na drugi zaobljen, da se bolje prilega roki za boljši oprijem,- z luknjo na ročaju za obesit, - skupne dolžine 20-22 cm, - dolžina ročaja 12-14 cm,  -premer noža 6,5-7,5 cm. | 5 |  |  |
| 28 |  |  | NASTAVKI za dresirne vrečke, - nerjaveči material, - ravni (krogci različnih premerov) - komplet vsaj 10 nastavkov- višina cca 5 cm | 2 |  |  |
| 29 |  |  | NASTAVKI za dresirne vrečke, - nerjaveči material, - nazobčani (različnih premerov)- komplet vsaj 10 nastavkov- višina cca 5 cm | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 30 |  |  | PLADNJI EURONORM -iz steklenih vlaken in smole, - svetle barve, - obstojna melaminska glazura na pladnju (obstojnost na madeže, obrabo), - nedrseča površina,-garancija na obstojnost nedrsenja min. 2 leti, -garancija na lomljivost pladnja min. 2 leti, -pravokotna oblika dimenzij 530 x370 | 200 |  |  |
| 31 |  |  | PALIČNI MEŠALNIK gospodinjske izvedbe, - snemljiva mešalna noga iz nerjavečega materiala, - možnost nastavitve najmanj 12 hitrosti, -trenutna funkcija (turbo hitrost), - mešalni lonček, ergonomska oblika, - moč motorja min. 600 WEnakovredno Bosch MSM 66120 Ergomixx. | 3 |  |  |
| 32 |  |  | NOGA MEŠALNA- iz nerjavečega jekla- dobavljiva posamezno- kompatibilna s paličnim mešalnikom pod poz. 31 in obstoječimi paličnimi mešalniki naročnika | 8 |  |  |
| 33 |  |  | POKROV Z LUKNJO (20 – 30 mm)– KLOŠE- zgornji- iz nerjavečega jekla- premer 260 – 270 mm- višine 65 – 70 mm | 300 |  |  |
| 34 |  |  | SKLEDA ZA ENOLONČNICO, -iz porcelana, bele barve-v celoti glazirana (znotraj, zunaj, spodaj), -gladkih površin, -brez emblema, -premera 190-195 mm,  -višina 55-59 mm, -teža 550-750 g, -volumen 1 -1,1 litra | 500 |  |  |
| 35 |  |  | SKLEDA- iz porcelana, bele barve - premera 160 -165 mm- teža 310- 330 mm- višina 40-45 mm- volumen 0,3 l- gladka, brez emblema  | 500 |  |  |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 36 |  |  | SKLEDA- iz porcelana, bele barve - premera 190 -195 mm- teža 550- 620 mm- višina 55-59 mm- volumen 1,1 l- gladka, brez emblema | 500 |  |  |
| 37 |  |  | SKODELICA ZA BELO KAVO, -iz nerjavečega jekla, -volumen 2,5-3 dl, -višina 59-61 mm, - premer 93-97 mm, - teža 110-125g, - z ročajem in zaokroženim robom za lažje pitje, ravno dnoEnakovredno kot Eki Kranj | 500 |  |  |
| 38 |  |  | STRGALO UNIVERZALNO - RIBEŽ, -nerjaveče jeklo, -višina 20- 24 cm, -štiristranske oblike, -z ročajem na vrhu | 5 |  |  |
| 39 |  |  | TRANSPORTNA POSODA S POKROVOM IN ROČAJEM, - volumna 10-12 litrov, -iz nerjavečega jekla, - enostenska izvedba, -brez pipice, -s tremi zapirali, -s poklopnim ročajem nameščenim na posodi, -pokrov s tesnilom in oddušnikom (enakovredno kot Contacto 3011/010) | 15 |  |  |
| 40 |  |  | TRANSPORTNA POSODA S POKROVOM, - dvojnostenska, - volumna 10 -11 l, -iz nerjavečega jekla, -s tremi vzmetenimi sponkami, -z dvema poklopnima ročajema nameščenima na posodo, -pokrov z integriranim fiksnim ročajem in tesnilom, -višina posode: 320-350 mm, -premer posode: 290-310 mm,-minimalna izguba T (do max. 3 st.C/uro), -robustnejša izvedba, Enakovredno kot Animo MVC | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 41 |  |  | TRANSPORTNA POSODA S POKROVOM, - dvojnostenska, - volumna 5 -6 l, -iz nerjavečega jekla, -s tremi vzmetenimi sponkami, -z dvema poklopnima ročajema nameščenima na posodo, -pokrov z integriranim fiksnim ročajem in tesnilom, -višina posode: 325-340 mm, -premer posode: 210-230 mm,-minimalna izguba T (do max. 4 st.C/uro), -robustnejša izvedba, Enakovredno kot Animo MVC | 2 |  |  |
| 42 |  |  | TERMOVKA- volumna 5 litrov, -izdelana iz nerjavečega materiala CrNi, -ročaj iz umetne mase za lažji transport, -dvojnostensko izolirana, - višina termovke 39-40 cm | 5 |  |  |
| 43 |  |  | VALJAR- iz polietilena, -skupne dolžine 600-620 mm, -premer valja 70 mm, -dolžina valja 380-420 mm, -z dvema ročajema | 3 |  |  |
| 44 |  |  | VRČ ZA NAPITKE -iz nerjavečega jekla 18/10- volumna 1,8 - 2,4 litra. -z ročajem in pokrovom, ki je pritrjen-premer 120-130 mm. | 45 |  |  |
| 45 |  |  | ZAJEMALKA, -iz nerjavečega jekla 18/10, -ojačana na mestu kjer je pritrjen ročaj, -neviden varilni rob, -polni ročaj z zaobljenim robom in zavihkom za obešanje,- na ročaju označen premer in volumen zajemalke, -volumen 0,75 - 0,8 litra | 5 |  |  |
| 46 |  |  | ŽLICA LESENA,- za večkratno uporabo, - skupna dolžina žlice 24-26 cm, -dolžina žlice brez ročaja 6-7 cm | 10 |  |  |
| **ZNESEK SKUPAJ** |  |  |