

**Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor**

**🕿 00386 (0)2 321 26 08**

PONUDNIK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Štev.: …………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum: ………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREDRAČUN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. TLAČNA OPREMA** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zap. Št.** | **Naziv opreme** | **Tovarniška št.** | **Podatki** | **Uvodni pregled** | **Leto 2024** | **Leto 2025** | **Leto 2026** |
| **Cena v EUR brez DDV** | **Cena v EUR brez DDV** | **Cena v EUR brez DDV** | **Cena v EUR brez DDV** |
|  | Vročevodni kotel VITOMAX 200, tip M241016 | 187002199 / 2002 | 9980 [L], 10 [bar], 6,5MW | Uvodni | ZP | ZP | ZP + NP + TP |
|  | Vročevodni kotel VITOMAX 200, tip M241016 | 187002198 / 2002 | 9980 [L], 10 [bar], 6,5MW | Uvodni | ZP | ZP | ZP + NP + TP |
|  | Parni kotel VITOMAX 200, tip M235033 | 187002269 / 2002 | 22100 [L], 13 [bar], 3,93MW | Uvodni | ZP | ZP | ZP + NP + TP |
|  | Trovlečni plameno - dimnocevni parni blok tip TPV 3,6 | 00366 / 1986 | 7350 [L], 13 [bar], 2,36 MW | Uvodni | ZP | ZP + NP + TP | ZP |
|  | Tlačna posoda za komprimiran zrak | 004/04 / 2004 | 2000 [L],  13 [bar] | Uvodni | ZP | ZP + NP + TP | ZP |
|  | Tlačna posoda za komprimiran zrak | 003/04 / 2004 | 2000 [L],  13 [bar] | Uvodni | ZP | ZP + NP + TP | ZP |
|  | Tlačna posoda za komprimiran zrak | 058/97 / 1997 | 1000 [L],  10 [bar] | Uvodni | ZP | ZP | ZP + NP + TP |
|  | Tlačna posoda za kompenzacijo tlaka | W/RF120/114 / 2002 | 1200 [L],  6 [bar] | Uvodni | ZP | ZP | ZP |
|  | Tlačna posoda za kompenzacijo tlaka | W/RF120/138 / 2002 | 1200 [L],  6 [bar] | Uvodni | ZP | ZP | ZP |
|  | Tlačna posoda za kompenzacijo tlaka | 3026819 / 2014 | 600 [L],  6 [bar] | Uvodni | ZP + NP + TP | ZP | ZP |
|  | Parni sterilizator tip GE 2406 AR-1 | 001132 / 2001 | 131 [L],  3,5 [bar] | Uvodni | ZP | ZP | ZP + NP + TP |
|  | Visokotlačni parni sterilizator tip HS 6620 EM-2 | 2523709-010-01 / 2012 | 899 [L],  -1/3 [bar] | Uvodni | ZP + NP + TP | ZP | ZP |
|  | Parni sterilizator z elek. parnim kotlom tip HS6610 EM-2/B3111 | 2506363-070-01 / 2006 | 450 [L],  3,5 [bar] | Uvodni | ZP + NP + TP | ZP | ZP |
|  | Parni sterilizator z elek. parnim kotlom tip HS6610 EM-2/B3111 | 2506363-070-02 / 2006 | 450 [L],  3,5 [bar] | Uvodni | ZP + NP + TP | ZP | ZP |
|  | Parni sterilizator tip GE 6612-2 | 89459 / 1989 | 564 [L],  -1/3 [bar] | Uvodni | ZP | ZP + NP | ZP |
|  | Parni sterilizator GETINGE | 2021-25324 / 2022 | 609 [L],  -1/3 [bar] | Uvodni | ZP | ZP + NP | ZP |
|  | Parni sterilizator GETINGE | 2022-00157 / 2022 | 461 [L],  -1/3 [bar] | Uvodni | ZP | ZP + NP | ZP |
|  | Parni sterilizator GETINGE | ni št. / 2023 | 1520 [L],  -1/3 [bar] | Uvodni | ZP | ZP | ZP + NP |
|  | Parni sterilizator GETINGE | ni št. / 2023 | 1520 [L],  -1/3 [bar] | Uvodni | ZP | ZP | ZP + NP |
|  | Parni sterilizator GETINGE | ni št. / 2023 | 1520 [L],  -1/3 [bar] | Uvodni | ZP | ZP | ZP + NP |
|  | Parni generator Flowserve, tip GV 640-74 | 9969 / 2017 | 45/550L  12/6 bar | Uvodni | ZP + NP + TP | ZP | ZP |
|  | Parni generator Flowserve, tip GV 640-74 | 9970 / 2017 | 45/550L  12/6 bar | Uvodni | ZP + NP + TP | ZP | ZP |
|  | Parni generator Flowserve, tip GV 640-74 | 9971 / 2017 | 45/550L  12/6 bar | Uvodni | ZP + NP + TP | ZP | ZP |
|  | Parni generator Flowserve, tip GV 640-74 | 9045 / 2013 | 23/328L  12/6 bar | Uvodni | ZP + NP | ZP | ZP |
|  | Parni generator Flowserve, tip GV 1000-135 | 9266 / 2014 | 73/1800L  12/6 bar | Uvodni | ZP + NP | ZP | ZP |
|  | Parni generator Flowserve, tip GV 1000-135 | 9267 / 2014 | 73/1800L  12/6 bar | Uvodni | ZP + NP | ZP | ZP |
| **SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV ZA UVODNI PREGLED IN ZA POSAMEZNO LETO** | | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupaj vrednosti za uvodni pregled in za leta 2024, 2025, in 2026** |  |
| **DDV 22%** |  |
| **SKUPAJ Z DDV** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. VARNOSTNI VENTILI** | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | | |
| **Zap. Št.** | **Varnostni ventil (VV)** | | **KOM** | **Preizkus VV v EUR brez DDV/kom** | **Vrednost v EUR brez DDV** | | **Servis VV v EUR brez DDV/kom** | **Vrednost v EUR brez DDV** |
| 1. | <= 1/2", PN 16 | | 10 |  |  | |  |  |
| 2. | > 1/2" < 1" PN 16 | | 50 |  |  | |  |  |
| 3. | 1" < 6/4" PN16 | | 33 |  |  | |  |  |
| 4. | 6/4" <= 2" PN16 | | 2 |  |  | |  |  |
| 5. | > 2" < 3" PN16 | | 1 |  |  | |  |  |
| 6. | <= DN 32, PN16 | | 4 |  |  | |  |  |
| 7. | > DN 32 <= DN 50, PN16 | | 6 |  |  | |  |  |
| 8. | >DN50 <=DN80, PN16 | | 8 |  |  | |  |  |
|  | **SKUPAJ vrednost brez DDV** | | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | | | |
|  |  | **SKUPAJ PREIZKUS IN SERVIS VARNOSTNIH VENTILOV brez DDV** | | | |  | | |
|  |  | **DDV 22%** | | | |  | | |
|  |  | **SKUPAJ Z DDV** | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **SKUPAJ VREDNOST Z DDV (A.+B.)** |  |

Cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, drobni in vezni material, delo,…), popuste in rabate.

Legenda:

* Uvodni – uvodni pregled
* ZP – zunanji pregled
* NP – notranji pregled
* TP – tlačni preizkus

Opomba:

Predračun pod točko A. izpolnite tako, da v prazna okenca vpišete ceno za komplet (uvodni in zunanji in/ali notranji in/ali tlačni) pregled. Pri vsaki posamezni opremi je namreč naročnik že navedel, kakšen pregled se mora izvesti v posameznem letu. Seštejte vrednosti po posameznih letih, seštejte vrednost za vsa leta skupaj in obračunajte še davek, da dobimo končno vrednost predračuna.

Predračun pod točko B. izpolnite tako, da vnesete cene za preizkus in servis, ter pomnožite z določenimi komadi. Seštejte vrednosti za preizkus in servis in obračunajte še davek, da dobimo končno vrednost predračuna.