SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 00386 2 321 25 93



Številka: 422-E-PL-02-21D

Datum: 03.03.2021

**POVPRAŠEVANJE**

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: » KOTLIČEK (TERMO POSODA) ZA NAPITKE S PIPICO «.

Predmet naročila za oddajo ponudbe je podrobneje specificiran v specifikaciji zahtev naročnika.

Rok za sprejem ponudb: 05.03.2021 do 10.00 ure.

Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

* Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
* dostava: UKC Maribor;
* popuste in rabate;
* davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
* morebitne druge stroške.

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

[peter.leskovar@ukc-mb.si](mailto:peter.leskovar@ukc-mb.si)

**Specifikacija zahtev naročnika:**

**KOTLIČEK (TERMO POSODA ) ZA NAPITKE S PIPICO 28 KOS**

* namenjen za prevoz toplih napitkov v transportnem vozičku s pladnji,
* izdelan iz nerjavečega materiala (material 1.4301 – CNS),
* posoda in pokrov dvojno stensko izolirana (izolacija brez prisotnosti FCKW),
* pokrov ima v notranjosti silikonsko tesnilo za boljšo tesnitev,
* na pokrovu je čep za odzračenje posode (možnost menjave pokrova in / ali čepa),
* pokrov pritrjen z dvema pritrdilnima elementoma iz nerjavnega jekla, vpeta na obeh straneh,
* ročaj pokrova privarjen in v delu oprijema prevlečen s plastično maso,
* zunanji plašč brezšivno varjen,
* volumna 7 litrov,
* dimenzij 147 x 426 x 407 mm (odstopanje ± 2 mm),
* masa praznega kotlička 5,5 kg,
* posoda v kateri je tekočina, je globinsko vlečena, kar pomeni, da je narejena iz enega kosa,
* dno zunanje posode z integrirano zaščito proti udarcem izdelano iz črne umetne mase,
* posoda mora biti opremljena z izpustno pipico, katera je izvedena tako, da omogoča lažje čiščenje,
* v izpustni pipici je silikonsko tesnilo (možnost menjave izpustne pipice in / ali silikonskega tesnila),
* zaščita dna mora biti izdelana tako, da varuje proti udarcem tudi iztočno pipico,
* možnost pomivanja v pomivalnem stroju.

Kotlički za napitke s pipico, morajo biti enakovredni kotličkom, ki jih imamo sedaj v uporabi, zaradi kompatibilnosti z že obstoječo opremo (**transportni vozički Rieber TWF-C** in **kotlički Rieber THG-7**). V vsak transportni voziček gredo 3 kotlički volumna 7 litrov (omejitev širine in višine).

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Peter Leskovar