**DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE POGOJEV VARNOSTI IN KAKOVOSTI IZDELKOV**

1. Ponudnik mora zagotoviti, da so vsi izdelki, ki prihajajo v stik z živili označeni skladno z veljavnimi predpisi, uredbami iz zakonodajo. To velja tudi v primeru, da je ponudnik posrednik med proizvajalcem in kupcem.

2. Ponudniki, ki so hkrati proizvajalci izdelkov ali ponudniki, ki so posredniki med proizvajalcem in kupcem morajo imeti vzpostavljen in dokumentiran sistem dobre proizvodne prakse, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 2023/2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, kar dokazujejo s priloženo izjavo.

3. Ponudnik mora ponuditi 100 % razpisane vrste in količine blaga.

4. Vsi navedeni artikli morajo biti iz materialov, ki so primerni za stik z živili in skladni z zakonodajnimi predpisi, kar dokazujejo s priloženo izjavo.

5. Vsi artikli morajo biti primerni za pomivanje v pomivalnih strojih (tračnih, košarnih) pri temperaturah do 85 0C.

6. Ponudnik mora v roku 7 dni od poziva naročnika dostaviti vzorce tistih artiklov, ki jih naročnik zahteva z namenom preverjanja ustreznosti ponujenega blaga. V kolikor ponudnik le tega ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

**DROBNI KUHINJSKI INVENTAR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 1 |  |  | CEDILO  - iz nerjavečega materiala- inox 18/10,  - robustnejša izvedba  - s finim mrežastim sitom,  - z dvema kavljema na cedilki (za lažje delo)  - ročaj z obešalko  - premer cedila 14-16 cm,  - skupna dolžina cedila do 35 cm | 5 |  |  |
| 2 |  |  | CEDILO  - iz nerjavečega materiala- inox 18/10,  - robustnejša izvedba  - s finim mrežastim sitom,  - z dvema kavljema na cedilki (za lažje delo)  - ročaj z obešalko  - premer cedila 21-23 cm,  - skupna dolžina cedila do 40 cm | 5 |  |  |
| 3 |  |  | CEDILO – KONUSNO  - iz nerjavečega materiala- inox 18/10,  - robustnejša izvedba,  - z mrežastim sitom (premer cca 2 mm)  - z enim ali dvema kavljema na cedilki (za lažje delo)  - premer cedila 20 - 21 cm,  - višina cedila 14 – 16 cm  - dolžina ročaja do 18 cm | 5 |  |  |
| 4 |  |  | ČOPIČ   * - ploščat * - za uporabo v slaščičarni * - umetne ščetine / umetno držalo * - dobro »zatesnjeni del« ki objema ščetine, da le te ne izpadajo ob uporabi * - širina čopiča: 4 – 4,5 cm * - dolžina ščetin: min. 4 cm * - debelina sloja ščetin: min. 0,8 cm * - dolžina čopiča: 22 - 24 cm | 10 |  |  |
| 5 |  |  | ČOPIČ  - ploščat  - za uporabo v slaščičarni  - umetne ščetine / umetno držalo  - dobro »zatesnjeni del« ki objema ščetine, da le te ne izpadajo ob uporabi  - širina čopiča 5,5- 6,5 cm  - dolžina ščetin: min 4 cm  - debelina sloja ščetin min. 0,8 cm  - - dolžina čopiča: 22 - 24 cm | 10 |  |  |
| 6 |  |  | DRESIRNA VREČKA  - iz – iz termoplastic poliuretana (TPU)  - pralna, odporna na visoke temperature   * - z zavihkom za obešanje   - dolžine 50-55 cm | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 7 |  |  | DRESIRNA VREČKA ZA ENKRATNO UPORABO  - v roli  - iz polietilena  - dolžine: 45-55 cm  - širina na širšem delu (zgoraj): 30-31 cm  - navitje 100 kos/roli | 15 |  |  |
| 8 |  |  | LONEC S POKROVOM  -iz nerjavečega materiala inox 18/10  - debelina nerjavečega materiala je enakomerna na celotni posodi  - volumen 8-9 l  - Ø 26-28 cm  - višina 12-14 cm  - pripadajoč pokrov  - z dvema votlima ročajema, da se prekomerno ne segreva  - z vseh strani mat poliran  - izlivni rob, ki ne poliva  - 3 plastno »sendvič« dno  - primeren za vse kuhalne površine | 5 |  |  |
| 9 |  |  | KUHALNICA  - iz lesa  - okrogle oblike  - skupne dolžine 35-40 cm | 20 |  |  |
| 10 |  |  | KUHALNICA  - iz lesa  - okrogle oblike  - skupne dolžine 45-50 cm | 20 |  |  |
| 11 |  |  | KUHALNICA  - iz lesa  - okrogle oblike  - skupne dolžine 55-60 cm | 20 |  |  |
| 12 |  |  | KUHALNICA POLENTAR  - iz trdega polikarbonata  - zaobljena  - dimenzije: 17-17,5 cm x 30-31 cm  - skupne dolžine 105-110 cm | 15 |  |  |
| 13 |  |  | KUHINJSKI NOŽ VEČNAMENSKI  - nerjaveče rezilo 18/10  - plastično držalo  - dolžina rezila 7-10 cm  - ravno rezilo | 30 |  |  |
| 14 |  |  | KUHINJSKI NOŽ- ŠEFOV  - Kvalitetno nerjaveče jeklo X50CrMoV15  - ergonomski in nedrseč ročaj  -dolžina rezila: 28-30 cm  -priložiti tehnični list ali drugo dokazilo proizvajalca iz katerega je razvidna sestava proizvoda | 12 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 15 |  |  | KARTICA SLAŠČIČARSKA  - Iz tršega polipropilena  - širina 9-10 cm  -dolžina 14-15 cm  -gladka, na eni strani ravna, na drugi strani polkrožna | 10 |  |  |
| 16 |  |  | KLEŠČE ZA PORCIONIRANJE  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - robustnejša izvedba  - s trpežno vzmetjo  - primerna za pomivanje pri T do 85 0C  - okrogle  - volumen: 100 ml (premer 70 mm)  - kot npr. enakovredno Stockel | 25 |  |  |
| 17 |  |  | KLEŠČE ZA PORCIONIRANJE  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - robustnejša izvedba  - s trpežno vzmetjo  - primerna za pomivanje pri T do 85 0C  - okrogle  - volumen: 60-65 ml (premer 59-60 mm)  - kot npr. enakovredno Stockel | 15 |  |  |
| 18 |  |  | KLEŠČE ZA PORCIONIRANJE  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - ročaji prevlečeni s trpežno nedrsečo umetno maso (rdeča, modra…)  - s trpežno vzmetjo  - primerna za pomivanje pri T do 85 0 C  - okrogle  - volumen: 25 ml (premer 45 mm)  - kot npr. enakovredno Stockel | 5 |  |  |
| 19 |  |  | KROGLA ZA KUHANJE RIŽA  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - okrogle oblike, iz dveh sestavljivih polovic  - perforirana,  - premer 24-25 cm | 3 |  |  |
| 20 |  |  | KROŽNIK DESERTNI  - iz kakovostnega porcelana  - bele barve, gladek, brez emblema,  - plitvi, z ozko obrobo  - premer 190-200 mm  - masa:min 300 g  - enakovredno kot Praha  - gre za dopolnitev naročnikovega inventarja | 400 |  |  |
| 21 |  |  | KROŽNIK ZA GLAVNO JED  - iz kakovostnega porcelana  - bele barve, plitvi, brez emblema, gladek  - premer 250- 255 mm  - višina 22-27 mm  - masa 830 -845 g  - gre za dopolnitev naročnikovega inventarja | 500 |  |  |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 22 |  |  | KROŽNIK – NERJAVEČI  - iz nerjavečega inox 18/10 materiala  - plitvi, gladko poliran, desertni  - brez zavihkov  - premer 140 – 150 mm  - kakovostna izvedba  - kot. npr. Eki Kranj | 500 |  |  |
| 23 |  |  | LOPATICA ZA PECIVO – KELA  - držalo iz umetnega materiala  - lopatica iz nerjavečega jekla 18/10  - dimenzije: 12-15 x 6-8 cm  - skupna dolžina do 30 cm | 10 |  |  |
| 24 |  |  | NOŽ VRTLJIVI (PIZZA NOŽ)  - rezilo in ročaj iz nerjavečega materiala (nerjaveče jeklo), ročaj z zavihkom za obešanje  - zaobljeno držalo za lažji oprijem  - premer rezila 5,5-7,5 cm  - dolžina (skupna) 18-22 cm | 5 |  |  |
| 25 |  |  | NASTAVKI ZA DRESIRNO VREČKO V KOMPLETU  - kompatibilni za dresirno vrečko (pozicija 6)  - iz nerjavečega jekla 18/10  - v kompletu najmanj 10 različnih nastavkov (različne velikosti)  - višina nastavkov 5-5,5 cm  - 2 kompleta zvezdic (različne velikosti)  - 2 kompleta krogcev (različni premeri) | 4 |  |  |
| 26 |  |  | METLICA ZA STEPANJE  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - skupne dolžine min. 30 cm  - robustnejša izvedba  - ročaj z možnostjo obešenja  - iz 8-10 žic debeline vsaj 3 mm | 10 |  |  |
| 27 |  |  | MERILNI VRČ  - Iz tršega PP  - z dobro vidno skalo, ki se ne spere (skala po 10 ml)  - z ojačanim ročajem  - z izlivom  - možnost pranja v pomivalnem stroju do 85 oC,  - volumna 2 l | 10 |  |  |
| 28 |  |  | MERILNI VRČ  - Iz tršega PP  - z dobro vidno skalo, ki se ne spere (skala po 10 ml)  - z ojačanim ročajem  - z izlivom  - možnost pranja v pomivalnem stroju do 85 oC,  - volumna 1 l | 10 |  |  |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 29 |  |  | MODEL - OKVIR ZA PEKO  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - kvadraten,  - brez dna,  - kakovostna izvedba  - dimenzije 100 x 100 x 50 mm (±10 mm) | 5 |  |  |
| 30 |  |  | MEŠALEC PALIČNI  -gospodinjske izvedbe  -snemljiva mešalna noga iz nerjavečega materiala  -možnost nastavitve najmanj 12 hitrosti  -trenutna funkcija (turbo hitrost)  - mešalni lonček (ergonomska oblika)  -moč motorja 600 W  - kot npr. Bosch MSM 66120 Ergomixx | 7 |  |  |
| 31 |  |  | NOGA MEŠALNA ZA MEŠALEC PALIČNI  - iz nerjavečega jekla  - dobavljiva posamezno  - kompatibilna s paličnim mešalnikom (pozicija xxx) IN obstoječimi paličnimi mešalniki, ki jih poseduje naročnik | 25 |  |  |
| 32 |  |  | PENOVKA OKROGLA  - iz nerjavečega jekla  - perforirana  - premer 18-20 cm  - ojačana na mestu, kjer je pritrjen ročaj  - neviden varilni rob  - poln ročaj z zaobljenim robom in zavihkom za obešanje  - dolžina: 40-45 cm  - debelina materiala min. 3,5 mm | 3 |  |  |
| 33 |  |  | PENOVKA KVADRATNA  - iz nerjavečega jekla  - žlebasto sito  - dimenzije 8-9 x 8-9 cm  - ojačana na mestu, kjer je pritrjen ročaj  - neviden varilni rob  - poln ročaj z zaobljenim robom in zavihkom za obešanje  - dolžina: 24-28 cm  - debelina materiala min. 3,5 mm | 10 |  |  |
| 34 |  |  | PRIJEMALKE ZA PECIVO (KLEŠČE)  - iz nerjavečega jekla  - dolžine 18-20 cm  - prijemalni del polni ali največ z dvema zarezama | 20 |  |  |
| 35 |  |  | PEKAČ  - iz kakovostnega granitemajla (zunaj in znotraj)  - minimalna debelina 1 mm  - dimenzija GN 2/3 (354 x 325 cm),  - višine 60 mm  - ostri notranji koti (ne zaobljeni)  - kot npr. pekač Schneider ali bolje | 20 |  |  |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 36 |  |  | POSODA ZA MEŠANJE  - iz umetne mase  - z izlivom  - okrogla, svetle barve,  - volumen 3,5 l  - z gumo nameščeno na dnu posode  - primerno za pranje pri T 85 0C | 10 |  |  |
| 37 |  |  | POSODA ZA MEŠANJE  - iz umetne mase  - z izlivom  - okrogla, svetle barve,  - volumen 1,8-2,2 l  - z gumo nameščeno na dnu posode  - primerno za pranje pri T 85 0C | 10 |  |  |
| 38 |  |  | POKROV Z LUKNJO  - zgornji  - iz nerjavečega jekla  - premer 268 – 275 mm  - višine 60-70 mm  - dopolnitev naročnikovega inventarja | 500 |  |  |
| 39 |  |  | PLADNJI EURONORM  - iz trpežnega poliestra, brušenega  - svetle barve  - obstojnost na madeže, obrabo  - nedrseča površina  - pravokotna oblika dimenzij 530x370 mm | 200 |  |  |
| 40 |  |  | POKROV ZA SKODELICE ZA JUHO  - iz umetne mase (kot npr. 100 % silikon…)  - premer 120 mm  - za skodelice pod zaporedno številko 44  - tesno prileganje, da preprečuje izlitje tekočin  - dopolnitev naročnikovega inventarja | 1000 |  |  |
| 41 |  |  | REZANIK TESTA RAZŠIRLJIV  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - skupna dolžina 18-20 cm  - prilagodljiva širina rezanja  - z navojem za nastavitev širine razreza  - dolžina – skupaj s kolesci: 30-34 cm  - maksimalna širina (razpon): 75-80 cm  - 2 vrsti koles – gladka in nazobčana  - število kolesc: 7 na vsaki strani  - premer kolesc: 5-6,5 cm | 3 |  |  |
| 42 |  |  | STRGALO (RIBEŽ) ZA LIMONE  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - ribež z ročajem skupne dolžine 20-24cm  - samo drobne luknje dimenzije 11x6 cm  - votel ročaj iz nerjavečega jekla z možnostjo obešanja | 2 |  |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 43 |  |  | SKODELICA ZA JUHO  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - dvojnostenske izvedbe  - volumen 0,3 litra  - notranji premer 118-120 mm  - zunanji premer z ročaji 165-175 mm  - masa 295-305 g  - npr. enakovredno Contacto  - dopolnitev naročnikovega inventarja | 100 |  |  |
| 44 |  |  | SKLEDA ZA ENOLONČNICO  - iz kakovostnega porcelana  - bele barve gladkih površin  - brez emblema  - premer 190-193 mm  - višina 55-59 mm  - masa min. 590-610 g  - volumen 1-1,1 litra | 300 |  |  |
| 45 |  |  | SKODELICA ZA SOLATO  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - enostenske izvedbe  - volumen 0,4 litra  - notranji premer 120-125 mm  - zunanji premer z ročaji 165-175 mm  - masa 140 - 150 g  - npr. enakovredno Contacto | 200 |  |  |
| 46 |  |  | STRGALO (RIBEŽ) UNIVERZALNO  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - 4 stranske oblike  - višine 20 – 24 cm | 5 |  |  |
| 47 |  |  | STRGALO – ŠPOHTL  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - širina strgala 10 cm  - držalo iz umetne mase  - skupna dolžina 20-25 cm | 15 |  |  |
| 48 |  |  | SKLEDA  - iz kakovostnega porcelana  - bele barve, gladka, brez emblema  - volumen 0,3 l  - premer 160 -165 mm  - višina 40 -45 mm  - masa 310 -322 g  - enakovredno kot Praha | 350 |  |  |
| 49 |  |  | SKLEDA  - iz kakovostnega porcelana  - bele barve, gladka, brez emblema  - volumen 0,5 l  - premer 190 -195 mm  - višina 45 -50 mm  - masa 380 -400 g  - enakovredno kot Praha | 350 |  |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 50 |  |  | SKODELICA ZA BELO KAVO  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - volumen 2,5 -3 dcl  - višina 59-61 mm  - premer 93-97 mm  - masa 110-125 g  - z ročajem in zaokroženim robom za lažje pitje  - ravno dno  - kot npr. Eki Kranj ali bolje | 150 |  |  |
| 51 |  |  | TERMOVKA  - volumna 5 l  - izdelana iz nerjavečega CrNi materiala  - ročaj in pokrov iz umetne mase  - dvojnostensko izolirana  - višina 39-40 cm | 3 |  |  |
| 52 |  |  | TRANSPORTNA POSODA S POKROVOM IN ROČAJEM  - iz nerjavečega jekla  - volumen 10- 12 l  - enostenska izvedba  - brez izpustne pipice  - s tremi zapirali  - s poklopnim ročajem nameščenim na posodi  - pokrov s tesnilom in oddušnikom (enakovredno kot Contacto) | 12 |  |  |
| 53 |  |  | VILICA ZA MESO  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - polni ročaj z zaobljenim robom in zavihkom za obešanje  - skupna dolžina 45-52 cm | 5 |  |  |
| 54 |  |  | VALJAR  - iz polipropilena, dolžine 390- 500 mm  - premer 45-55 mm  - z dvema ročajema | 5 |  |  |
| 55 |  |  | VRČ ZA NAPITKE  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - izliv vrča in spodnji del vrča iz enega kosa (izliv ne sme biti privarjen na vrč)  - pritrjen pokrov  - debelina materiala min 0,8 mm  - volumen 2 -2,4 l | 100 |  |  |
| 56 |  |  | ZAJEMALKA  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - ojačana na mestu, kjer je pritrjen ročaj  - neviden varilni rob  - polni ročaj z zaobljenim robom in zavihkom za obešanje  - na ročaju označena prostornina zajemalke  - volumen 0,2 l  - skupna dolžina 33 -45 cm | 10 |  |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 57 |  |  | ZAJEMALKA  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - ojačana na mestu, kjer je pritrjen ročaj  - neviden varilni rob  - polni ročaj z zaobljenim robom in zavihkom za obešanje  - na ročaju označena prostornina zajemalke  - volumen 0,25 l  - skupna dolžina 36 -45 cm | 10 |  |  |
| 58 |  |  | ZAJEMALKA  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - ojačana na mestu, kjer je pritrjen ročaj  - neviden varilni rob  - polni ročaj z zaobljenim robom in zavihkom za obešanje  - na ročaju označena prostornina zajemalke  - volumen 0,75 l -0,8 l  - skupna dolžina 53 -58 cm | 10 |  |  |
| 59 |  |  | ZAJEMALKA  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - ojačana na mestu, kjer je pritrjen ročaj  - neviden varilni rob  - polni ročaj z zaobljenim robom in zavihkom za obešanje  - na ročaju označena prostornina zajemalke  - volumen 1 l  - skupna dolžina 57 -62 cm | 10 |  |  |
| 60 |  |  | ZAJEMALKA  - iz nerjavečega materiala inox 18/10  - ojačana na mestu, kjer je pritrjen ročaj  - neviden varilni rob  - polni ročaj z zaobljenim robom in zavihkom za obešanje  - na ročaju označena prostornina zajemalke  - volumen 2 l  - skupna dolžina 80 -85 cm | 10 |  |  |
| 61 |  |  | GASTRONORM POSODE  - GN 1/6, 100 mm  - iz nerjavečega jekla  - robustnejša izvedba  - brez ročic  - brez vidnih varov  - debelina min 0,6 mm | 30 |  |  |
| 62 |  |  | GASTRONORM POSODE  - GN 1/6, 200 mm  - iz nerjavečega jekla  - robustnejša izvedba  - brez ročic  - brez vidnih varov  - debelina min 0,6 mm | 30 |  |  |
|  | | | | | | |
| *Zap.št.* | *Kataloška številka* | *Proizvajalec* | *Naziv in opis artikla* | *Količina (kos)* | *Cena brez DDV* | *Vrednost v EUR brez DDV* |
| 63 |  |  | POKROVI ZA GASTRONOM POSODE  - GN 1/6,  - iz nerjavečega jekla  - brez izreza  - debelina min 0,6 mm  - s tesnili, vodotesno, obstojno do 180 oC | 60 |  |  |