Na ponudbo navedite cene:

* Pregled in preizkus gasilnikov (za pregled se predvideva skupna količina 800 gasilnikov: cca. gasilnik prah - S1,2,3 (8 gasilnikov); gasilnik prah - S6 (350 gasilnikov); gasilnik prah - S9 (60 gasilnikov); gasilnik prah - S-50 (2 gasilnikov); gasilnik - CO210kg (10 gasilnikov); gasilnik - CO25kg (325 gasilnikov), gasilnik - CO2-2,3kg (23 gasilnikov); gasilnik - pena (10 gasilnikov); gasilnik voda (12 gasilnikov).
* Pregled in preizkus hidrantov ((za pregled se predvideva skupaj 282 zunanjih in notranjih hidrantov – ponudba naj zajema pregled in tlačni preizkus hidrantov (meritve statičnega in dinamičnega tlaka), tako zunanjih kot notranjih mokrih hidrantov)).
* Dobava novih gasilnikov na prah ABC 6kg in 9kg/kos (predvidoma 20 kos),
* dobava novih gasilniov na CO2 5 kg in 2 kg/kos (predvidoma 20 kos),
* nalepka o brezhibnem delovanju gasilnik/ hidrant,
* tlačni preizkus gasilnika,
* pregled in preizkus (meritve tlaka) hidrantov,
* namestitev oznake za gasilnik in hidrant,
* polnitev gasilnika na stalni tla (prah ABC/dušik) in CO2,
* preizkus ustreznosti ventila na hidrantu – tesnenje,
* končno poročilo o opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja in pregledu gasilnikov, itd.

V ponudbo se naj vključi celoten pregled na kos s kontrolo evidence seznama gasilnikov in hidrantov, po potrebi označitev manjkajočih oznak gasilnikov in hidrantov (popis evidence in inventarne številke); plombiranje gasilnika in hidrantne omarice, tlačna cev, varovalka, namestitev gasilnikov v skladu z PN, ŠPV; itd.

V ponudbi naj bo zajeto ves dodaten material potreben pri pregledu in preizkusu, kot so: tesnilo glave gasilnika, varovalka – gasilnik, magnet P6,P9; ventil na odvijanje/stisk, ročnik na zasun, polnitev gasilnika, plin za polnitev CO2, itd.

Upoštevaje, da se v sklopu pregleda in preizkusa zamenja stare gasilnike potrebne za zamenjavo z novimi!

V ponudbo vključite še potreben dodatni cenik rezervnih delov, itd. Cene se obračunajo na osnovi dejanskega števila pregledanih gasilnikov in hidrantov (navedene količine so okvirne).

Ponudnik mora predložiti:

1. Pooblastilo Ministrstva za obrambo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnikov proizvajalcev oz. tipov gasilnikov.

2. Pooblastilo Ministrstva za obrambo za preizkušanje hidrantnega omrežja in izdajanje potrdil o brezhibnem delovanju.